SETS
Caso Identificación del caso
DescripCaso Descripcion del caso de estudio
a Conjunto de años para los cuales se ingresan datos
p Conjunto de periodos de cada año
b Conjunto de bloques de cada periodo
c Conjunto de nombres que identifican las lineas o circuitos
n Conjunto de nodos del sistema
ig Conjunto de generadores
h Conjunto de hidrologías
zg Conjunto de Zonas Geográficas
anini Año de inicio de la optimización, debe pertenecer al Set a
perini Periodo de inicio de la optimización, debe pertenecer al Set p
anfin Año fin de la optimización, debe pertenecer al Set a
perfin Periodo fin de la optimización, debe pertenecer al Set p
Spf Conjunto de sistemas para el cálculo de potencia firme 
tec Conjunto de tecnologías
icf Conjunto de tramos de la función de costo futuro 
nt Conjunto con los nombres de la cantidad máxima de tramos de pérdidas de las líneas de transmisión
tpf Conjunto con la cantidad de tramos función de potencia firme
RPot Conjunto de restricciones de potencial de conjuntos de generadores
Rea Conjunto de restricciones de energía anual de conjuntos de generadores
Rpa Conjunto de restricciones de potencia anual de  conjuntos de generadores
Rtx Conjunto de restricciones de transmisión
irie Conjunto de restricciones de riego
apcnx(a,p,n,n) Año a partir del cual se obligan conexiones entre pares de nodos
Bref(n) Barra de referencia (se utiliza para generar CMg promedio ponderado demanda)
perh(p) Periodo de inicio año hidrológico
PerPF(p) Periodo a partir del cual se remunera potencia firme
BtAnual(a) Decisiones de inversion en Tx anuales a partir de año a
BgAnual(a) Decisiones de inversion en Gx anuales a partir del año a
igd(ig) Conjunto de generadores a dimensionar 
Ubg(ig,n) Conjunto de dos dimensiones con la ubicación de generadores en los nodos
TecUG(ig,tec) Conjunto de dos dimensiones con la tecnología de cada generador
igre(Rea,ig) Conjunto de dos dimensiones con los generadores que participan en las Rea
igrp(Rpa,ig) Conjunto de dos dimensiones con los generadores que participan en las Rpa
IgPot(RPot,ig) Conjunto de dos dimensiones con los generadores que participan en las Rpot
LRtx(Rtx,c,n,n) Conjunto de cuatro dimensiones con las lineas que participan en las Rtx
ignc(ig) Conjunto de generadores nucleares
igic(ig) Conjunto de generadores con modelación continua
pce Conjunto de restricciones de proyectos de cambio de instalaciones de Tx existentes
pcn Conjunto de restricciones de proyectos de cambio de nuevas instalaciones de Tx
pco Conjunto de restricciones de proyectos conjuntos
pre Conjunto de restricciones de proyectos con precedencia
pex Conjunto de restricciones de proyectos excluyentes
ld(c,n,n) Conjunto de líneas a dimensionar
Festx(c,n,n,a,p) Fecha más próxima de entrada en servicio de una línea
Festxf(c,n,n,a,p) Fecha forzada de entrada en servicio de una línea
Fsstxf(c,n,n,a,p) Fecha forzada de salida de servicio de una línea
Fesg(ig,a,p) Fecha más próxima de entrada en servicio de un generador
Fesgf(ig,a,p) Fecha forzada de entrada en servicio de un generador
Fssgf(ig,a,p) Fecha forzada de salida de servicio de un generador
NSpf(Spf,n) Conjunto de dos dimensiones con los nodos que pertenecen a los sistemas Spf
idrie Conjunto de caudales que participan en restricciones de balance de riego 
/Qafl, Qgen, Qver, Qfil/
Rco(ig,ig) Matriz de unidades en reconversión
ImpGenDat(ig) Imprime en archivo despacho
ImpGGDFGDat(ig) Imprime en archivo GGDF
ImpFCajExDat(ig) Imprime Flujo de caja generador existente en resumen
ImpPBOGDat(ig) Imprime en archivo PBO
ImpFluLDat(c,n,n) Imprime en archivo de flujos
ImpGLDFLDat(c,n,n) Imprime en archivo GLDF
ImpGGDFLDat(c,n,n) Imprime en archivo GGDF

PARAMETERS
PendF(ig) Pendiente de filtraciones de centrales de embalse
ConstF(ig) Constante de filtraciones de centrales de embalse
PendRQ(ig) Pendiente de restricciones lineales de caudal
ConstRQ(ig) Constante de restricciones lineales de caudal
Pr(h) Probabilidad hidrologia
Bcf(icf) Constante de función de costo futuro
ptgdz(ig) Periodos de retraso de un generador con restricción de precedencia
CENS(n) Costo de Energía No Suministrada por nodo (Unid.Mon./MWh)
CostoRea(Rea) Costo de incumplimiento de restricciones de energía (Unid. Mon./MWh)
FactorDmaxPF(Spf) Factor = Demanda máxima Horas Punta/Energía anual en cada sistema Spf
PorcENS Porcentaje Energía No Suministrada máxima admisible
CostoECO2(a) Costo Emisiones CO2 por año (Unid. Mon./kg)
SB Potencia Aparente Base
Td Tasa de descuento (%)
PenDRP Penalización déficit reserva de potencia (Unid. Mon./MW-mes)
MRPot Margen de reserva de potencia (p.u.)
FactorPunta Factor Dmax/Demanda Bloque de punta
CalcGGDF Indica si calcula GGDF y GLDF
Radial Especifica si modelación es radial
FConvU Factor ecuación de balance Vol = FConvU * Horas * Caudal
Acf(ig,icf) Pendiente función de costo futuro
PrecioPot(Spf,a) Precio de Nudo de la potencia por sistema Spf (Unid. Mon./MW-mes)
FxBinDis(ig,a,p) Matriz de variables binarias de decisión de inversiones en generación discreta
Vrest(a,p,ig)  Volumen que divide el embalse en dos colchones con diferentes restricciones
RieFVolS(ig,ig,a,h,p) Caudal de riego generador iga si volumen está sobre el volumen Vrest del generador g (m3/s)
RieFVolB(ig,ig,a,h,p) Caudal de riego generador iga si volumen está bajo el volumen Vrest del generador g (m3/s)
pttdz(c,n,n) Periodos de retraso de una línea con restricción de precedencia
DurBporP(b,p) Duración de los bloques (Horas)
DdaAnu(a,n,b,p) Demanda (MW)
CrecDem(n,a) Crecimientos anuales de demanda (%)
ERea(Rea,a) Energía de las restricciones de energía anual (GWh)
PRpa(Rpa,a) Potencia de las restricciones de potencia anual (MW)
PRpot(RPot,a) Potencia acumulada de las restricciones de potencial (MW)
PendE(ig,p) Pendiente de funcion lineal de evaporaciones
ConstE(ig,p) Constante de funcion lineal de evaporaciones
RqMaxEmb(ig,p) Caudal máximo por periodo en embalses (m3/s)
FxPotInc(ig,a,p) Fija los incrementos de potencia de los proyectos de inversión continua ig en año a periodo p
Mlin(c,n,n,a,p) Mantenimiento de líneas (valor 1 indica mantenimiento en año a periodo p
LinSpf(Spf,c,n,n) Líneas que definen la interconexión de los sistemas de calculo de P.Firme
PManTip(ig,p) Potencia durante el mantenimiento tipico aplica a todos los años sin mantenimiento (MW)  
ManTip(ig,p) Dias de mantenimiento tipico aplica a todos los años sin mantenimiento
PMt(ig,a,p) Potencia durante el mantenimiento por año prevalece sobre el mantenimiento típico (MW)
DMt(ig,a,p) Dias de mantenimiento por año prevalece sobre el mantenimiento típico
MAqp(ig,ig) Matriz de aportes generados en otra central
MAqf(ig,ig) Matriz de aportes filtrados en otra central
MAqv(ig,ig) Matriz de aportes filtrados en otra central
DatAfl(ig,a,h,p) Caudales afluentes (m3/s)
DatRiego(ig,a,h,p) Caudales de riego a entregar en cada año hidrologia y periodo por centrales de riego (m3/s)
DatEyS(ig,a,b,p) Potencia de generadores eolicos y solares (MW)
DatEySh(ig,a,p,h,b) Datos de generadores eolicos y solares por escenario de hidrología (MW)
qrie(h,irie,p) Caudal de riego de la restricción de balance de riego irie (m3/s)
PmxDat(ig) Potencia Máxima de la unidad generadora (MW)
PcDat(ig) Precio de Combustible (Unid. Mon. / Unid. Físicas), solo para unidades termoelectricas
CVNCDat(ig) Costo Variable No Combustible (Unid. Mon./ MWh)
ConsEspDat(ig) Consumo específico, caso generadores térmicos o  productividad MW/(m3/s) caso hidroeléctricas
FindfTDat(ig) Indisponibilidad forzada (p.u.)
SaTDat(ig) Servicios Auxiliares de la unidad (p.u.)
CinvGDat(ig) Costo de Inversión (Unid. Mon. / kW)
COMAGDat(ig) Costo de Operación Mantenimiento y Administración (Unid. Mon./ Año / kW)
VidaUG(ig) Vida útil
FPFir(ig) Relación PfirPrel/PInst
MinTecDat(ig) Relación PotenciaMinimaTecnica/PotenciaInstalada
NPFS(ig) Periodos totales fuera de servicio si es unidad en reconversión
ESO2Dat(ig) Emisiones de ESO2
ENOxDat(ig) Emisiones de ENOx
ECO2Dat(ig) Emisiones de CO2
EMatPDat(ig) Emisiones de material particulado
UsueloDat(ig) Uso del suelo
UH2ODat(ig) Uso del agua
Vmx(ig) Volumen máximo de embalses (m3 o miles o millones), solo para unidades hidroelectricas de embalse
Vmn(ig) Volumen mínimo de embalses (m3 o miles o millones), solo para unidades hidroelectricas de embalse
Vi(ig) Volumen inicial de embalses (m3 o miles o millones), solo para unidades hidroelectricas de embalse
Vf(ig) Volumen objetivo de embalses a la fecha de finalización de la optimización (m3 o miles o millones), solo para unidades hidroelectricas de embalse
Pbmx(a,p,ig) Potencia Máxima de la unidad generadora (MW)
ConsEsp(a,p,ig) Consumo específico, caso generadores térmicos o  productividad m3/s caso hidroelécrricas
pc(a,p,ig) Precio de Combustible (Unid. Mon. / Unid. Físicas), solo para unidades termoelectricas
CVNC(a,p,ig) Costo Variable No Combustible (Unid. Mon./ MWh)
FIndfT(a,p,ig) Indisponibilidad forzada (p.u.)
SaT(a,p,ig) Servicios Auxiliares de la unidad (p.u.)
CInvG(a,p,ig) Costo de Inversión (Unid. Mon. / kW)
COMAG(a,p,ig) Costo de Operación Mantenimiento y Administración (Unid. Mon./ Año / kW)
MinTec(a,p,ig) Relación PotenciaMinimaTecnica/PotenciaInstalada (p.u.)
DPmax(a,ig) Incremento anual máximo de potencia de proyectos con modelacion continua (MW)
Vmax(a,p,ig) Volumen máximo de embalses (m3 o miles o millones), solo para unidades hidroelectricas de embalse
Vmin(a,p,ig) Volumen mínimo de embalses (m3 o miles o millones), solo para unidades hidroelectricas de embalse
rDat(c,n,n) Resistencia de cada circuito o línea (p.u.)
xDat(c,n,n) Reactancia de cada circuito o línea  (p.u.)
FxDat(c,n,n) Flujo maximo de cada circuito o línea (MW)
ncDat(c,n,n) Numero de circuitos o líneas
CinvT(c,n,n) Costo de Inversión por circuito y  kW instalado (Unid. Mon./kW-cir)
COMATp(c,n,n) Costo de Operación Mantenimiento y Administración por circuito año y kW instalado (Unid. Mon./kW-circ)
VidaUT(c,n,n) Vida útil (años)
NTR(c,n,n) Cantidad de tramos de pérdidas
AMxTDDat(c,n,n) Angulo Máximo de Desfase Transformadores Desfasadores (grados)
r(a,p,c,n,n) Resistencia de cada circuito o línea (p.u.)
x(a,p,c,n,n) Reactancia de cada circuito o línea (p.u.)
Fx(a,p,c,n,n) Flujo maximo de cada circuito o línea (MW)
nc(a,p,c,n,n) Numero de circuitos o líneas
AmxTD(a,p,c,n,n) Angulo Máximo de Desfase Transformadores Desfasadores (Grados)
LimTx(n,n) Especifica limites de transmision entre dos barras (0 sin Rest  1 n   2 n-1)
BalRie(irie,ig,idrie) Matriz con definición de balances de riego
MPExcG(ig,pex) Matriz de proyectos de generación mutuamente excluyentes
MPConjG(ig,pco) Matriz de proyectos de generación conjuntos
MPPrecG(ig,pre) Matriz de precedencia de proyectos de generación
MPExcT(c,n,n,pex) Matriz de proyectos de transmisión mutuamente excluyentes
MPPrecT(c,n,n,pre) Matriz de precedencia de proyectos de transmisión
MPConjT(c,n,n,pco) Matriz de proyectos de transmisión conjuntos
MPCamET(c,n,n,pce)  Matriz de proyectos de transmisión de cambio existentes
MPCamNT(c,n,n,pcn) Matriz de proyectos de transmisión de cambio nuevos